|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **ALLEGATO A.1 - DICHIARAZIONE REQUISITI MINIMI INDEROGABILI** |
| GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINARI DI PER PALESTRE PER ALLESTIRE GLI SPAZI SPORTIVI DEL POLITECNICO DI MILANO |
| CIG B49242F10A |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Requisito minimo inderogabile – Cardio** | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta**  Indicare, nella colonna evidenziata in verde, i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura, rispetto ai soli requisiti minimi indicati nella colonna di sinistra. I requisiti indicati dovranno essere comprovati da apposita documentazione ufficiale (scheda tecnica allegata, eventuale link specifico dell’attrezzatura visionabile sul sito ufficiale dell’azienda con screenshot/schermata della pagina da allegare tassativamente alla documentazione tecnica di gara pena l’inammissibilità della pagina web linkata, ecc).  **Compilare i punti in verde; per i successivi valori per cui è richiesta la sola conferma, non indicare null’altro oltre a confermare il requisito.** |
| 1.1 | *TAPIS:*   * console: minimo 10"; * velocità: range minimo 0,8-20 Km/h; * inclinazione: range minimo 0-15%; * programmi di allenamento: almeno n.5 predefiniti * possibilità di creare programmi di allenamento personalizzati; * possibilità di rilevazione frequenza cardiaca (FC); * connettività: wi-fi. | Compilare:   * console: **\_\_\_\_\_\_ pollici** * velocità:  **\_\_\_\_\_\_ Km/h** * inclinazione: **\_\_\_\_\_\_ %** * n. programmi di allenamento: **\_\_ programmi**   Confermare:  **SI**  possibilità di creare programmi personalizzati;  **SI** possibilità di rilevazione frequenza cardiaca (FC);  **SI** connettività: wi-fi;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.2 | *SPINNING BIKE:*   * console: minimo 10"; * programmi di allenamento: almeno n.5 predefiniti * possibilità di creare programmi di allenamento personalizzati; * sistema di resistenza: freno elettromagnetico o magnetico; * pedali con doppio attacco SPD; * connettività: wi-fi; * possibilità di simulare cambio dei rapporti di marcia; | Compilare:   * console: **\_\_\_\_\_\_ pollici** * n. programmi di allenamento: **\_\_ programmi**   Confermare:  **SI** possibilità di creare programmi personalizzati;  **SI** presenza freno elettromagnetico o magnetico;  **SI** presenza pedali con doppio attacco SPD;  **SI** connettività: wi-fi;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.3 | *CLIMB:*   * console: minimo 10"; * programmi di allenamento: almeno n.5 predefiniti * possibilità di creare programmi di allenamento personalizzati; * numero di gradini disponibili: 3; * possibilità di rilevazione frequenza cardiaca (FC); * connettività: wi-fi; | Compilare:   * console: **\_\_\_\_\_\_ pollici** * n. programmi di allenamento: **\_\_ programmi**   Confermare:  **SI** possibilità di creare programmi personalizzati;  **SI** disponibilità di 3 gradini;  **SI** possibilità di rilevazione frequenza cardiaca (FC);  **SI** connettività: wi-fi;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.4 | *VARIO ELLITTICHE:*   * console: minimo 10"; * programmi di allenamento: almeno n.5 predefiniti * possibilità di creare programmi di allenamento personalizzati; * possibilità di rilevazione frequenza cardiaca (FC); * connettività: wi-fi; | Compilare:   * console: **\_\_\_\_\_\_ pollici** * n. programmi di allenamento: **\_\_ programmi**   Confermare:  **SI** possibilità di creare programmi personalizzati;  **SI** possibilità di rilevazione frequenza cardiaca (FC);  **SI** connettività: wi-fi;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.5 | *SYNCRO ELLITTICHE:*   * console: minimo 10"; * programmi di allenamento: almeno n.5 predefiniti * possibilità di creare programmi di allenamento personalizzati; * possibilità di rilevazione frequenza cardiaca (FC); * connettività: wi-fi; | Compilare:   * console: **\_\_\_\_\_\_ pollici** * n. programmi di allenamento: **\_\_ programmi**   Confermare:  **SI** possibilità di creare programmi personalizzati;  **SI** possibilità di rilevazione frequenza cardiaca (FC);  **SI** connettività: wi-fi;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.6 | *VOGATORI:*   * presenza console; * vogata con resistenza ad aria o resistenza magnetica; | Confermare:  **SI** presenza della console;  **SI** vogata con resistenza ad aria o resistenza  magnetica;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.7 | *BIKE RECLINE:*   * console: minimo 10"; * programmi di allenamento: almeno n.5 predefiniti; * possibilità di creare programmi di allenamento personalizzati; * possibilità di rilevazione frequenza cardiaca (FC); * connettività: wi-fi; | Compilare:   * console: **\_\_\_\_\_\_ pollici** * n. programmi di allenamento: **\_\_ programmi**   Confermare:  **SI** possibilità di creare programmi personalizzati;  **SI** possibilità di rilevazione frequenza cardiaca (FC);  **SI** connettività: wi-fi;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Requisito minimo inderogabile - ISOTONICHE** | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta**  Indicare, nella colonna evidenziata in verde, i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura, rispetto ai soli requisiti minimi indicati nella colonna di sinistra. I requisiti indicati dovranno essere comprovati da apposita documentazione ufficiale (scheda tecnica allegata, eventuale link specifico dell’attrezzatura visionabile sul sito ufficiale dell’azienda con screenshot/schermata della pagina da allegare tassativamente alla documentazione tecnica di gara pena l’inammissibilità della pagina web linkata, ecc).  **Compilare i punti in verde; per i successivi valori per cui è richiesta la sola conferma, non indicare null’altro oltre a confermare il requisito.** |
| 2.1 | *LEG EXTENSION:*   * pacco pesi minimo: 90 kg | Compilare:   * pacco pesi minimo: **\_\_\_\_\_\_ kg**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.2 | *LEG CURL:*   * pacco pesi minimo: 75 kg | Compilare:   * pacco pesi minimo: **\_\_\_\_\_\_ kg**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.3 | *ADD/ABDUCTOR:*   * pacco pesi minimo: 75 kg | Compilare:   * pacco pesi minimo: **\_\_\_\_\_\_ kg**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.4 | *LEG PRESS:*   * pacco pesi minimo: 180 kg | Compilare:   * pacco pesi minimo: **\_\_\_\_\_\_ kg**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.5 | *PECTORAL:*   * pacco pesi minimo: 75 kg | Compilare:   * pacco pesi minimo: **\_\_\_\_\_\_ kg**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.6 | *CHEST:*   * pacco pesi minimo: 90 kg | Compilare:   * pacco pesi minimo: **\_\_\_\_\_\_ kg**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.7 | *ROW:*   * pacco pesi minimo: 90 kg | Compilare:   * pacco pesi minimo: **\_\_\_\_\_\_ kg**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.8 | *SHOULDER PRESS:*   * pacco pesi minimo: 65 kg | Compilare:   * pacco pesi minimo: **\_\_\_\_\_\_ kg**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.9 | *CABLE STATION (minimo 4 postazioni):*   * 4 postazioni di lavoro che includano: pulley, row, tricipiti, pull down; * carichi minimi: 90 kg per row e lat pulldown | Compilare:   * pacco pesi minimo: **\_\_\_\_\_\_ kg**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Requisito minimo inderogabile - forza** | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta**  Indicare, nella colonna evidenziata in verde, i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura, rispetto ai soli requisiti minimi indicati nella colonna di sinistra. I requisiti indicati dovranno essere comprovati da apposita documentazione ufficiale (scheda tecnica allegata, eventuale link specifico dell’attrezzatura visionabile sul sito ufficiale dell’azienda con screenshot/schermata della pagina da allegare tassativamente alla documentazione tecnica di gara pena l’inammissibilità della pagina web linkata, ecc).  **Compilare i punti in verde; per i successivi valori per cui è richiesta la sola conferma, non indicare null’altro oltre a confermare il requisito.** |
| 3.1 | *HIP THRUST PURE:*   * con porta pesi * carico massimo: almeno 100 kg | Compilare:   * carico massimo: **\_\_\_\_\_\_ kg**   Confermare:  **SI** con porta pesi;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.2 | *OLYMPIC HALF RACK:*   * compreso di telaio per supporto dischi, supporti esterni per appoggi bilanciere e porta bilanciere | Confermare:  **SI** presenza del telaio per supporto dischi, supporti esterni per appoggi bilanciere e porta bilanciere;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.3 | *DISCHI serie-2 BILANCIERI per half rack:*   * dischi di diverse misure per un totale di almeno 180 kg; * 2 bilancieri di 2200 mm; | Compilare:   * Peso complessivo dei dischi di diverse misure: **\_\_\_\_\_\_ kg**   Confermare:  **SI** 2 bilancieri da 2200 mm;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.4 | *PEDANE RACK:*   * spessore minimo 50 mm, dimensioni minime: superficie pari a 4,5 mq | Compilare:   * spessore minimo: **\_\_\_\_\_\_ mm** * dimensioni superficie: **\_\_\_\_\_\_ mq**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.5 | *PEDANE STACCHI:*   * spessore minimo 50 mm, dimensioni minime: superficie pari a 6 mq | Compilare:   * spessore minimo: **\_\_\_\_\_\_ mm** * dimensioni superficie: **\_\_\_\_\_\_ mq**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.6 | *PANCA PIANA:*   * Lungh: 1700 mm-2100 mm; Largh: 1500 mm-1800 mm * fornita con deposito dischi integrato, due diversi appoggi dei bilancieri per utenti di ogni statura; | Compilare:   * Lunghezza: **\_\_\_\_\_\_ mm** * Larghezza: **\_\_\_\_\_\_ mm**   Confermare:  **SI** fornita con deposito dischi integrato e due diversi appoggi dei bilancieri per utenti di ogni statura;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.7 | *DISCHI-BILANCIERE per panca piana:*   * dischi di diverse misure per un totale di 160 kg; * 2 bilancieri di lunghezza 2200 mm | Compilare:   * Peso complessivo dei dischi di diverse misure: **\_\_\_\_\_\_ kg**   Confermare:  **SI** 2 bilancieri da 2200 mm;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.8 | *PANCA CON ALLOGGIAMENTO PER PORTA MANUBRI E MANUBRI INCORPORATO:*   * panca orizzontale con 5 coppie di manubri: 2 kg; 3,5 kg; 5 kg; 7,5 kg; 10 kg * spazio incorporato per depositare i manubri; | Confermare:  **SI** panca orizzontale con 5 coppie di manubri;  **SI** pesi pari a 2 – 3,5 – 5 – 7,5 – 10 kg;  **SI** spazio incorporato per depositare i manubri;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.9 | *PANCA REGOLABILE:*   * schienale con regolazioni varie, comprese almeno tra 0° e 75°; * con maniglia/impugnature e ruote integrate per facilitare gli spostamenti; | Compilare:   * regolazioni schienale: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ °**   Confermare:  **SI** schienale con regolazioni varie;  **SI** presenza maniglia/impugnature e ruote integrate  per facilitare gli spostamenti;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.10 | *MANUBRI SERIE 4-22 KG:*   * coppie di manubri con maniglia in acciaio antiscivolo e copertura del peso in gomma; | Confermare:  **SI** coppie di manubri (4-22 kg);  **SI** maniglia in acciaio antiscivolo;  **SI** copertura del peso in gomma;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.11 | *RASTRELLIERA A DUE PIANI:*   * spazio per almeno 20 manubri (10 coppie); | Confermare:  **SI** presenza due piani;  **SI** spazio per almeno 20 manubri;    **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.12 | *MANUBRI SERIE 24-26-28-30 kg:*   * coppie di manubri con maniglia in acciaio antiscivolo e copertura del peso in gomma | Confermare:  **SI** coppie di manubri (24-26-28-30 kg);  **SI** maniglia in acciaio antiscivolo;  **SI** copertura del peso in gomma;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.13 | *UNIVERSAL STORAGE:*   * dimensioni comprese tra: L 1500 mm-2000 mm; H: 1700 mm-1900 mm; P: 600 mm-900 mm; * ripiani: almeno 4; * con capacità di carico per ripiano adatta a supportare manubri, kettlebells, palle mediche/zavorrate, ecc | Compilare:   * Lunghezza: **\_\_\_\_\_\_ mm** * Larghezza: **\_\_\_\_\_\_ mm** * Profondità: **\_\_\_\_\_\_ mm** * Ripiani: **\_\_\_\_\_\_**   Confermare:  **SI** capacità di carico idonea a supportare manubri,  kettlebells, palle mediche e/o zavorrate, ecc;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.14 | *KETTLEBELLS (range minimo 4-20 KG):*   * rifinite in gomma nella parte del peso con maniglia in acciaio inossidabile e con stampa del numero del peso | Compilare:   * Range: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg**   Confermare:  **SI** rifinitura in gomma nella parte del peso;  **SI** maniglia in acciaio inossidabile;  **SI** stampa del numero del peso;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.15 | *KETTLEBELLS (range minimo 22-40 KG):*   * rifinite in gomma nella parte del peso con maniglia in acciaio inossidabile e con stampa del numero del peso | Compilare:   * Range: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg**   Confermare:  **SI** rifinitura in gomma nella parte del peso;  **SI** maniglia in acciaio inossidabile;  **SI** stampa del numero del peso;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.16 | *BOX JUMP:*   * set da almeno 3 elementi imbottiti/rivestiti con materiale resistente; * H 1° elemento 150-200 mm; * H 2° elemento 300-400 mm; * H 3° elemento 450-600 mm, | Compilare:   * n. elementi del set: **\_\_\_\_** * H 1° elemento: **\_\_\_\_ mm** * H 2° elemento: **\_\_\_\_ mm** * H 3° elemento: **\_\_\_\_ mm**   Confermare:  **SI** elementi imbottiti/rivestiti con materiale  resistente;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.17 | *BIA:*   * Bioimpedenziometro per l'analisi della composizione corporea, della massa grassa e muscolare sia a livello complessivo che segmentale. * Dati minimi richiesti: massa grassa, percentuale di grasso corporeo, massa muscolare, acqua corporea; * Utilizzo di elettrodi tattili (almeno 6), fornita di monitor proprio con istruzioni e in grado di registrare la rilevazione delle misure; | Confermare:  **SI** il prodotto proposto è un bioimpedenziometro  per l'analisi della composizione corporea, della  massa grassa e muscolare sia a livello  complessivo che segmentale;  **SI** permette di misurare massa grassa, percentuale  di grasso corporeo, massa muscolare, acqua  corporea;  **SI** permette l’utilizzo di almeno 6 elettrodi tattili;  **SI** dispone di monitor proprio con istruzioni e in  grado di trasmettere la rilevazione delle misure;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.18 | *CHIOSCO/POSTAZIONE MULTIMEDIALE:*   * Chiosco/postazione utilizzabile per l’accesso alla propria area personale per monitorare il piano di allenamento tramite applicazione messa a disposizione dal fornitore; * utilizzabile dai trainer per visualizzare i dati trasmessi dalla BIA; * integrato con software/app proposto dall’offerente per la redazione dei programmi di allenamento; | Confermare:  **SI** il chiosco/la postazione è utilizzabile per accesso  alla propria area personale per monitorare il  piano di allenamento tramite applicazione messa  a disposizione dal fornitore;  **SI** il chiosco è utilizzabile dai trainer per visualizzare  i dati trasmessi dalla BIA;  **SI** il chiosco è integrato con il software/app  proposto per la redazione dei programmi di  allenamento;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.19 | *STRUTTURA PORTA DISCHI:*   * orizzontale (rastrelliera con almeno 12 vani) oppure verticale (con almeno 6 bracci porta pesi) per riporre dischi di varie misure; | Compilare:   * n. vani porta pesi: **\_\_\_\_**   oppure   * n° bracci porta pesi **\_\_\_\_**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Requisito minimo inderogabile -corsi** | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta**  Indicare, nella colonna evidenziata in verde, i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura, rispetto ai soli requisiti minimi indicati nella colonna di sinistra. I requisiti indicati dovranno essere comprovati da apposita documentazione ufficiale (scheda tecnica allegata, eventuale link specifico dell’attrezzatura visionabile sul sito ufficiale dell’azienda con screenshot/schermata della pagina da allegare tassativamente alla documentazione tecnica di gara pena l’inammissibilità della pagina web linkata, ecc).  **Compilare i punti in verde; per i successivi valori per cui è richiesta la sola conferma, non indicare null’altro oltre a confermare il requisito.** |
| 4.1 | *UNIVERSAL STORAGE:*   * dimensioni comprese tra: L 1500 mm-2000 mm; H: 1700 mm-1900 mm; P: 600 mm-900 mm; * ripiani: almeno 4; * con capacità di carico per ripiano adatta a supportare manubri, kettlebells, palle mediche/zavorrate, ecc | Compilare:   * n. ripiani: **\_\_\_\_** * Larghezza (L): **\_\_\_\_ mm** * Altezza (H): **\_\_\_\_ mm** * Profondità (P): **\_\_\_\_ mm**   Confermare:  **SI** capacità di carico per ripiano adatta a supportare  manubri, kettlebells, palle mediche/zavorrate, ecc;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.2 | *PANCA REGOLABILE:*   * schienale con regolazioni varie, comprese almeno tra 0° e 75°; * con maniglia/impugnature e ruote integrate per facilitare gli spostamenti | Compilare:   * regolazioni schienale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_**   Confermare:  **SI** dispone di maniglia e/o impugnatura e ruote per facilitare gli spostamenti;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.3 | *MANUBRI SERIE 4-22 KG:*   * coppie di manubri con maniglia in acciaio antiscivolo e copertura del peso in gomma; | Confermare:  **SI** coppie di manubri (4-22 kg);  **SI** maniglia in acciaio antiscivolo;  **SI** copertura del peso in gomma;  **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.4 | *RASTRELLIERA A DUE PIANI:*   * spazio per almeno 20 manubri (10 coppie); | Confermare:  **SI** presenza due piani;  **SI** spazio per almeno 20 manubri;    **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.5 | *PARETE ATTREZZATA CON AREA FUNZIONALE*  *(8mt lineari e 4 postazioni di lavoro):*   * Stazione di lavoro per l'allenamento funzionale individuali o in classi di almeno 8mt lineari e massimo 12mt. * La struttura dovrà possedere:   - almeno n.1 postazione per half rack,  - almeno n.3 postazioni di lavoro per i cavi,  - almeno n.4 ripiani con capacità di carico per ripiano adatta a supportare manubri, kettlebells, palle mediche/zavorrate, ecc  - almeno n.2 barre con maniglie per trazioni  - pavimentazione di spessore pari o superiore a 30 mm | Compilare:   * Lunghezza stazione di lavoro /combinazione proposta: \_\_\_\_\_\_ **mt lineari** * n. postazioni per half rack incluse: \_\_\_\_\_\_ * n. postazioni di lavoro per i cavi incluse \_\_\_\_\_\_ * n. ripiani con capacità di carico adatta a supportare manubri, kettlebells, palle mediche/zavorrate: \_\_\_\_\_\_ * n. barre con maniglie per trazioni: \_\_\_\_\_\_ * spessore pavimentazione: \_\_\_\_\_\_ **mm**   **SI** Scheda tecnica allegata   * Nome/Codice prodotto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Eventuale link di riferimento del prodotto (inserire link e allegare alla documentazione di gara la stampa della pagina visionabile al link indicato): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |