|  |
| --- |
| **ALLEGATO C - DICHIARAZIONE CRITERI TABELLARI e QUANTITATIVI** |
| **Gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento della “progettazione e della fornitura della camera climatica del tunnel Cryolab”, finanziato con i fondi PNR** |
| **CIG - B589452911**  **CUP - D43C22001180001** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opzioni criteri tabellari** | | | | | | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura.  Il documento sarà valutato per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari e quantitativi. In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). |
| **A - Velocità di variazione termica** | | | | | | |
| **A.1 Velocità di variazione termica** | | | | | | |
| **A.1** | | a | | 0,35 almeno °C/min (salita e discesa) | |  |
| b | | almeno 0,30° C/min (salita e discesa) | |
| c | | almeno 0,25 °C/min(salita e discesa) | |
| **B - Uniformità spaziale della temperatura nel caso di condizioni stazionarie** | | | | | | |
| **B.1 Uniformità spaziale della temperatura nel caso di condizioni stazionarie** | | | | | | |
| **B.1** | | a | | massimo ±1°C | |  |
| b | | massimo ± 1,5°C | |
| c | | massimo ± 2°C | |
| **C - Unità di trattamento dell’aria** | | | | | | |
| **C.1 Unità di trattamento dell’aria** | | | | | | |
| **C.1** | | a | | 6 unità | |  |
| b | | 5 unità | |
| c | | 4 unità | |
| d | | 3 unità | |
| **G - Software** | | | | | | |
| **G.1 Modifica parametri durante ciclo** | | | | | | |
| **G.1** | a | | Software che consente all’operatore supervisore di modificare i parametri funzionali del ciclo senza necessità di stopparlo nonché di poter salvare e rilanciare il ciclo senza perdere i dati | |  | |
| b | | Software che NON consente all’operatore supervisore di modificare i parametri funzionali del ciclo senza necessità di stopparlo nonché di poter salvare e rilanciare il ciclo senza perdere i dati | |
| **G.2 Possibilità di effettuare elaborazione dei dati e di controllo evoluto del processo** | | | | | | |
| **G.2** | a | | Software che integra la possibilità di effettuare elaborazione dei dati e di controllo evoluto del processo | |  | |
| b | | Software che non integra la possibilità di effettuare elaborazione dei dati e di controllo evoluto del processo | |
| **F.1 - Valore di GWP del refrigerante** | | | | | | |
| **F.1** | Valore di GWP del refrigerante offerto  *Verrà attribuito 1 punto ogni 50 GWP in meno rispetto ai requisiti minimi inderogabili fino a un massimo di 10 punti.* | | | |  | |